
**Control System Design Report**


Lab #1

組員：0410797陳源德

組員：0410757佘柏陞

**1. 雙輪車動態推導**





根據論文，我們可從以上lagrange equation得到以下動力方程式

H(q)+ C(q.)+ G(q)=Qu

H(q)=ha+

C(q.)=,

G(q)=

H(q)+ C(q.)+ G(q)=Qu

代入乘開可得

++ =

展開後比較第一列和第三列後可得以下兩條方程式 ()

化簡參數

假設在平衡點附近


**2. 系統鑑別使用之所有檔案並進行分類**

詳細請看副檔資料夾。

**3. 系統鑑別結果與建立系統模擬**



起初我們先嘗試分別用不同的PWM來做為測試車體的系統鑑別，我們拿50、75、100來做分析，分別取適當的Range (也就是取線性部分、大約8~12區間左右 )來進行LSM Matlab分析，並分別得到相應的rho1~6以及phi 1~6，再將以 simulink 配合系統模型以及量測之參數建立系統模擬，最後將模擬之系統輸出(車傾角 & 車輪轉角)繪製時間與角度關係。以下為鑑別結果：

**無馬達：**





PWM50:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rho1 | Rho2 | Rho3 | Rho4 | Rho5 | Rho6 |
| 3.3855 | -2.0003 | 3.8539 | 1.0096 | -4.7484 | 4.3645 |
| Sigma1 | Sigma2 | Sigma3 | Sigma4 | Sigma5 | Sigma6 |
| 3.3815 | -2.6217 | -0.5632 | -1.9274 | -9.5025 | 0.5549 |



原始數據 去peak後





Phi Theta

PWM75:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rho1 | Rho2 | Rho3 | Rho4 | Rho5 | Rho6 |
| 0.4131 | -2.0003 | 0.8853 | 1.0096 | -4.7484 | 1.0857 |
| Sigma1 | Sigma2 | Sigma3 | Sigma4 | Sigma5 | Sigma6 |
| -2.8866 | 13.4114 | -1.3611 | -1.9274 | -9.5025 | 1.2351 |





原始數據 去peak後





Phi Theta

PWM100:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rho1 | Rho2 | Rho3 | Rho4 | Rho5 | Rho6 |
| -0.4292 | -2.0003 | -1.3828 | 1.0096 | -4.7484 | -1.3461 |
| Sigma1 | Sigma2 | Sigma3 | Sigma4 | Sigma5 | Sigma6 |
| 0.8327 | -1.0926 | 1.5430 | -1.9274 | -9.5025 | -1.4989 |



原始數據 去peak後




Phi Theta

**問題討論：**



1. 我們發現當我們一改變Range的範圍時，每項鑑別結果的數據會有很大的變化，尤其是Range縮小時數據會明顯絕對值變大的趨勢，並且得到的simulink模擬會不是想要的結果，所以我們嘗試許久後發現擷取Range時，要去開起 (.mat) 的表格去看，盡量以平滑且線性的部分為主。
2. 本來我們打算想試試不同的PWM所出來的鑑別結果應該為相去不遠，但實際上卻差強人意，後來去問助教後發現測量結果能盡量沒有Peak就沒有會比較好，所以我們後來回去將沒有馬達的部分跟PWM為50的部分重新測量多組數據，來比較會有什麼不一樣。

**沒馬達：**




**PWM 50\_1:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rho1 | Rho2 | Rho3 | Rho4 | Rho5 | Rho6 |
| 1.3495 | -0.9983 | 15.4692 | -0.2524 | 0.0493 | 15.1255 |
| Sigma1 | Sigma2 | Sigma3 | Sigma4 | Sigma5 | Sigma6 |
| -2.7204 | 4.8998 | -14.4763 | 2.9555 | -2.7447 | 13.6087 |





原始數據 Phi

 Theta


**PWM 50\_2:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rho1 | Rho2 | Rho3 | Rho4 | Rho5 | Rho6 |
| -0.2145 | -0.9983 | -6.6845 | -0.2524 | 0.0493 | -6.1695 |
| Sigma1 | Sigma2 | Sigma3 | Sigma4 | Sigma5 | Sigma6 |
| -9.5846 | 20.1399 | -9.2430 | 2.9555 | -2.7447 | 9.0279 |





原始數據 Phi

Theta




**PWM 50\_3:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rho1 | Rho2 | Rho3 | Rho4 | Rho5 | Rho6 |
| -1.3429 | -0.9983 | -37.8062 | -0.2524 | 0.0493 | -36.4810 |
| Sigma1 | Sigma2 | Sigma3 | Sigma4 | Sigma5 | Sigma6 |
| -8.9590 | 18.0614 | -13.3225 | 2.9555 | -2.7447 | 12.9122 |



原始數據 Phi

Theta



**問題討論：**

1. 結果發現即便用同一組參數的情況下，數據並也沒有那麼相似，可能因為我們並沒有把外在影響列入參考，因為就算從圖表上看似相似，不過由於取數值的範圍是在極小的時間內，也就是不到一秒的區間，所以也很難要求到一樣。
2. 另外這次改變成以沒有peak的數據作為系統鑑別的模型，發現每項數值都變得很大，而且simulink模擬phi的結果也較之前爬升更陡峭，根據我們的推測為因為沒有peak之後，線性的Range變小導致斜率變大，所以從simulink也可以解答為何變陡的原因。

於是我們挑一組合適的數據( PWM50\_2 )來建立系統穩定性分析，並且繪出系統之pole-zero map 並解式系統穩定性。

**4.系統穩定性分析**

接下來我們試著使用state-equation推導系統的transfunction

移項整理得到

互代相消可得下列 (令

根據LSM，我們得到以下參數

，

代入得到

Det()=0🡺poles

**5. 設計平衡控制器**

首先我們先根據State Equation求出的Characteristic Equation 假設系統為all pole來設計一個PID Controller，根據原系統的root locus來判斷，因為有兩個pole在原點，所以我們需要將PID中兩個zero設計在接近原點的地方，這樣的結果才會有可能stable的情況產生。

在我們設計PID時，根據老師的講義，需要Small KD以及Large KI，加上

以下是我們根據Matlab中的Control System Designer來模擬得到的結果。